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实验一	低碳钢拉伸实验
一、目的及原理
二、试验设备
1、试验机名称及型号：微机控制电子万能试验机；WDW-300C；
吨位：300吨；
使用量程：300KN
精度：0.5级
2、量具名称：游标卡尺
精度：0.02mm
三、低碳钢拉伸试验
1、试件尺寸
（a）试验前
	试件
标距
L0
(mm)
	直径d0 (mm)
	最小横截面
面积A0
(mm2)

	
	横截面1
	横截面2
	横截面3
	

	
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






（b）试验后
	断后标距
L1(mm)
	断口直径d1（mm）
	断口（颈缩处）最
小横截面面积A1(mm2)

	
	1
	2
	平   均
	

	
	
	
	
	






2、PS，Pb测定及，计算
	屈 服 荷 载


	屈 服 应 力


	最 大 荷 载


	强 度 极 限



	
	
	
	


3、延伸率及断面收缩率的计算





4、拉伸图及应力-应变曲线

4、 


四、问题讨论
（1）绘制低碳钢断口示意图，并分析破坏原因。














（2）为何在拉伸实验中必须采用标准试件或比例试件？材料和直径相同而长短不同的试件，其延伸率是否相同？为什么？











实验二 铸铁拉伸实验
一、目的及原理
二、试验设备
1、试验机名称及型号：微机控制电子万能试验机；WDW-300C；
吨位：300吨；
使用量程：300KN
精度：0.5级
2、量具名称：游标卡尺
精度：0.02mm

三、铸铁拉伸试验
1、试件尺寸
（a）试验前
	试件
标距
L0
(mm)
	直径d0 (mm)
	最小横截面
面积A0
(mm2)

	
	横截面1
	横截面2
	横截面3
	

	
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2、Pb测定及计算
	最 大 荷 载


	强 度 极 限



	
	






四、问题讨论
（1）绘制铸铁断口示意图，并分析破坏原因。



     













（2）从试件的破坏断口及其拉伸图上，反应了两种材料的哪些异同？为什么将低碳钢的极限应力定为，而将铸铁的定为？































实验三  低碳钢铸铁扭转实验
一、目的及原理










二、试验设备











三、实验数据处理
1、低碳钢扭转实验

	试件长度
h

(mm)
	直径d0	(mm)
	最小抗弯截面系数
WP(mm3)

	
	横截面1
	横截面2
	横截面3
	

	
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	



2、铸铁扭转实验

	试件长度
h

(mm)
	直径d0	(mm)
	最小抗弯截面系数
WP(mm3)

	
	横截面1
	横截面2
	横截面3
	

	
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
	(1)
	(2)
	平均
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四、问题讨论
1、计算低碳钢材料的两种扭转屈服极限：

屈服极限               

强度极限               







2、计算铸铁材料的强度极限                   







3.画出两种材料的扭转曲线及断口草图，说明其特征并分析破坏原因。
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